**A1 un A0 formāta atvilktņu skapji**

**Ražošanas materiāli**

Krāsota ar pulvertehnoloģiju saskrūvējama metāla konstrukcija ar atvilktnēm uz gultņotām izvelkamām vadotnēm.

Skapja galveno elementu ražošanā izmanto augstākās kvalitātes aukstā velmējuma pārklājumu, kura biezums 0.8-1.0 mm.

Skapja standarta krāsa ar tehnopolimēra pārklājumu RAL7035.

**Tehniskā specifikācija**

Skapis ir izgatavots saskaņā ar tehniskajām prasībām pēc darba rasējumiem, kas apstiprināti noteiktā kārtībā.

Rasējumi izstrādāti saskaņā ar ISO 13715, ISO 2768 mK un ISO 13920-A standartiem.

Ražošanas process notiek saskaņā ar ISO 9001, ISO 14001 standartiem.

Drošības sistēma, kas neļauj atvērt vairākas atvilktnes vienlaicīgi. Ar Euro-Lock tipa slēdzeni.

Skapis tiek pilnībā montēts un skrūvēts uz vietas, ņemot vērā tā lielo svaru un gabarītus.

Skapis aprīkots ar cokolu skapja apakšā, kas uzņem visu skapja konstrukcijas svaru un dod iespēju izlīmeņot konstrukciju, ņemot vērā krātuves nelīdzenās grīdas.

Skapju rinda tiek saskrūvēta savā starpā, kas liek skapju sistēmai būt kā vienai vesalai konstrukcijai, tas pastiprina visas konstrukcijas stabilitāti un nestspēju.

Vadotnes ir aprīkotas ar speciāliem stiprinājumiem, ar kuru palīdzību tās ir viegli fiksējamas un bojājuma gadījumā viegli nomaināmas.

Skapju krāsa ir mehāniski un ķīmiski noturīga, kā arī ar bakteriālo aizsardzību, kas mazina iespēju bojāt glabājamos eksponātus.

Atvilktnes izvelkas 90% no sava pilnā lietderīgā garuma.

|  |  |
| --- | --- |
| **A1 skapja izmēri** | **A0 skapja izmēri** |
| Skapja garums 1070 mm | Skapja garums 1350 mm |
| Dziļums 760 mm | Dziļums 975 mm |
| Augstums 2500 mm | Augstums 2500 mm |
| Atvilktņu skaits skapī – 20 gab. | Atvilktņu skaits skapī – 20 gab. |
| Atvilktnes lietdrīgais augstums 94 mm | Atvilktnes lietderīgais augstums 94 mm |
| Skapja svars - 269.93 kg | Skapja svars - 377.88 kg |
| Maksimālā slodze uz atvilktni - 45 kg | Maksimālā slodze uz atvilktni - 45 kg |

**Tehniskā apkope**

* Nepieļaut atvilktnes svara pārslodzi virs 4. punktā norādītā.
* Neatvērt vienlaicīgi vairākas atvilktnes. Stingri noteikts, ka atvilktnes izvelkamas pa vienai.
* Atviktnes pildīšanu veikt vienmērīgi, nepieļaut uzpildi tikai no vienas puses.
* Ieteicams 1 reizi gadā ieeļļot atvilktņu vadotnes virsmas berzes vietas ar plānu kārtiņu smērvielas.