**Metāla plauktu konstrukcija ar slēdzamu metāla bīdāmu durvju sistēmu**

Plauktu sistēmas ar cinkota metāla bīdāmām durvīm elementu ražošanā izmanto augstākās kvalitātes aukstā velmējuma cinkota skārdu, kura biezums 0.8-1.3 mm.

Plauktu un metāla bīdāmo durvju konstrukcijas ir cinkotas un pārklātas ar caurspīdīgu lakas kārtu, kas nodrošina konstrukcijas mehānisku bojājumu un korozijas noturību.

Visas bīdāmās durvis ir aprīkotas ar iestrādātiem rokturiem durvju bīdīšanai un durvju slēgšanas mehānismu-slēdzene ar atslēgām.

Katra sekcija, kas ir 1500 mm gara ir aprīkota ar 3 bīdāmām durvīm, kas viegli ļauj piekļūt iekārtajiem eksponātiem. Plauktu sistēma ir aprīkota ar bīdāmo durvju sistēmu, lai ekonomētu telpu un netraucētu brīvu pārvietošanos starp plauktu ejām atvērtu durvju gadījumā.

Plauktu sitēma ar bīdāmām durvīm tiek montēta uz vietas, ņemot vērā tā lielo svaru un gabarītus.

Plauktu sitēma ir aprīkota ar metāla cinkotām muguras un sānu sienām, kas novērš vieglu putekļu un citu svešķermeņu nokļūšanu uz eksponātiem.

Visa plauktu konstrukcija ir aprīkota ar speciāliem fiksēšanas elementiem, kas nodrošina tās ātru montāžu un demontāžu bez skrūvēšanas palīdzības.

Plauktu rindas tiek samontēta savā starpā, kas liek plauktu sistēmai būt kā vienai vesalai konstrukcijai, tas pastiprina visas konstrukcijas stabilitāti un nestspēju.

Virs bīdāmo durvju sitēmas, kas ir paredzēta šineļu glabāšanai, turpinās 1028 mm augsta vaļēja plauktu sistēma ar 3 plauktu virsmām, kur var glabāt eksponātus kartona kastēs vai vaļējus.

 Plauktus viegli var regulēt pēc augstuma ik pa 35 mm.

**Ārējie izmēri**:

Plauktu rinda, kas atrodas pie sienas izmēri:

* Garums 12060 mm
* Augstums 3028 mm
* Platums 700 mm

Dubultā plauktu sekcija telpas vidū izmēri:

* Garums 9060 mm
* Augstums 3028 mm
* Platums 700 mm

**Papildus parametri:**

* Vienas plauktu sekcijas izmērs: 3028 x 1500 x 700mm (AxGxP)
* Stienis pakaramajiem: diametrā 40mm garumā 1500 mm, kravnesība 70kg
* Plauktu regulēšanas solis 35 mm
* Plaukta izmēri: 1500mm garš un 700mm dziļš, kravnesība uz katru plauktu 140kg
* Bīdāmo durvju augstums 2000 mm, vienā sekcijas garumā uz 1500 mm ir trīs bīdāmās durvis.

Ražotājvalsts: Itālija vai analogs piedāvājums.