**Darba uzdevums**

Elektroinstalācijas izbūve un kosmētiskā remonta veikšana Latvijas Kara muzeja 7. ekspozīcijas zālē

**1. Objekta adrese:** Latvijas Kara muzejs, Smilšu iela 20, Rīga, LV-1050,

**2. Darbu raksturojums:**

Elektroinstalācijas izbūve, griestu apgaismojuma, kosmētiskā remonta un dubultās grīdas (ar grīdā iebūvētām 5 strāvas pieslēgvietām) izbūves veikšana Latvijas Kara muzeja (turpmāk – muzeja) 7. ekspozīcijas zālē (2. stāvs).

Zāles platība 150,52 m2 (taisnstūrveida forma, zāles garums – 21,2 metri, zāles platums – 7,1 metrs, griestu augstums – 4,3 metri).

Zālei ir divas divviru durvis, kuru ieejas platums ir 1,35 metri.

Visa redzamā elektroinstalācija paredzēta melnā krāsā.

Remontdarbu laikā nodrošināt telpas hermetizāciju, nepieļaujot putekļu nokļūšanu citās muzeja telpās.

**3. Paredzamais līguma izpildes termiņš:** 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

**4. Darba uzdevums:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Remontdarbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| Elektroinstalācijas darbi | | | |
| 1. | Virsapmetuma kabeļu kanālu izbūve gar sienām līdz 10 cm augstumā no grīdas līmeņa | m | 40,50 |
| 2. | Monolīto kabeļu (3x1,5) izvilkšana pa kanāliem | m | 81,00 |
| 3. | Virsapmetuma dubulto rozešu montāža un pieslēgšana | gab. | 20 |
| 4. | Virsapmetuma kabeļu kanālu izbūve griestu līmenī | m | 53.3 |
| 5. | Monolīto kabeļu (3x1,5) izvilkšana pa kanāliem griestu līmenī | m | 81,6 |
| 6. | Virsapmetuma griestu gaismekļu montāža un pieslēgšana | gab. | 12 |
| 7. | Strāvas pieslēgumvietu izveide griestu līmenī | gab. | 6 |
| 8. | Monolīto kabeļu (3x1,5) izbūve grīdas līmenī 4 (četrās) joslās. | m | 32,00 |
| Ekspozīcijas zāles kosmētiskie remontdarbi | | | |
| 9. | Dubultās grīdas izveide (bez virsējās dekoratīvās kārtas), nosedzot elektroinstalāciju | m2 | 150,52 |
| 10. | Sienu tīrīšana un gruntēšana pirms špaktelēšanas atsevišķās zonās | m2 | 10,00 |
| 11. | Sienu špaktelēšana un slīpēšana atsevišķās zonās | m2 | 10,00 |
| 12. | Sienu gruntēšana | m2 | 198,44 |
| 13. | Sienu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (2 kārtās, krāsas kods RAL 7023) | m2 | 198,44 |
| 14. | Logu ailu tīrīšana un gruntēšana pirms špaktelēšanas atsevišķās zonās | m2 | 4,00 |
| 15. | Logu ailu špaktelēšana un gruntēšana atsevišķās zonās | m2 | 4,00 |
| 16. | Logu ailu gruntēšana | m2 | 20,96 |
| 17. | Logu ailu krāsošana (2 kārtās, krāsa kods RAL 7023) | m2 | 20,96 |
| 18. | Iekaramo griestu stiprinājumu demontāža | m2 | 150,00 |
| 19. | Griestu tīrīšana un gruntēšana pirms špaktelēšanas atsevišķās zonās | m2 | 30,00 |
| 20. | Griestu špaktelēšana un slīpēšana atsevišķās zonās | m2 | 30,00 |
| 21. | Griestu gruntēšana | m2 | 226,12 |
| 22. | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (2 kārtās, krāsas kods RAL 7023) | m2 | 226,12 |
| 23. | Radiatoru (12 sekcijas) tīrīšana un krāsošana (krāsas kods RAL 7023) | gab. | 8 |
| 24. | Apkures cauruļu tīrīšana un krāsošana (krāsas kods RAL 7023) | m | 34,00 |
| 25. | Ventilācijas lūku tīrīšana un krāsošana (krāsas kods RAL 7023) | m2 | 4,00 |
| 26. | Grīdlīstu krāsošana (krāsas kods RAL 7023) | m | 34,00 |
| 27. | Iekšējo palodžu un radiatoru restu tīrīšana, slīpēšana un lakošana (1 kārta) | m2 | 9,60 |

**5. Piedāvājuma iesniegšana:**

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski uz e-pasta adresi: [gatis.plots@karamuzejs.lv](mailto:gatis.plots@karamuzejs.lv) līdz 2018. gada 1. martam.

**6. Citi noteikumi:**

6.1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc tirgus izpētes noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

6.2. Visiem darbos izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc pieprasījuma jāiesniedz materiālu sertifikāti kuri apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

6.3. Paredzamais darbu izpildes periods – 2018. II. ceturksnis.

6.4. Darbus veikt saskaņā ar tehnisko specifikāciju, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un spēkā esošos normatīvus.

6.5. Tāmi sastādīt saskaņā ar spēkā esošu Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kartība”.

Kontaktpersona:

Gatis Plots

Latvijas Kara muzeja Saimniecības nodaļas vadītājs.

Tālr. +371 67213219

Mob. tālr. +371 28348724